**Schacht-Einlauftonne (SET)**

Beschaffungshinweise

# Hersteller & Lieferant:

***Faszitech UG*** *(haftungsbeschränkt)*

Am Schlosspark 23, 64625 Bensheim

Telefon: 06251.9888980

Kontakt: [info@faszitech.de](mailto:info@faszitech.de)

Homepage:  [www.faszitech.de](http://www.faszitech.de)

Geschäftsführer Helmuth Pfitzmeier

Kontakt: [hp@faszitech.de](mailto:hp@faszitech.de)

# Patentschutz: Europäisches Patent Nr. 3581725

Konstruktion und Wirkungsweise der SET ist EU-weit patentrechtlich geschützt.

# Beschaffung:

Faszitech UG ist Patentinhaber und EU-weit der einzige Anbieter der SET.

Angebote Dritter erfolgen als Vermittlung.

Beschaffungen sind als ‘freihändige Vergabe‘ nach VgV § 14 Abs. 4 - 2.c möglich.

# Bestell- & Preisliste:

Siehe nachfolgend

# Vertrieb & Verkauf:

Bestellungen per e-mail an: < [sales@faszitech.de](mailto:sales@faszitech.de) >

# Versandkosten:

Innerhalb Deutschland: Pauschal je SET 100,00 €.

Versand von Zubehör nach Aufwand.

Versand ins Ausland nach Aufwand.

Faszination Technik <> Faszination Technik <> Faszination Technik <> Faszination Technik

**Bestell- & Preisliste**

**Ihre Bestellung bitte an:**

sales@faszitech.de

**Sie haben Fragen?**

Unser Support: 06251 9888 980

Ich bin Neukunde  Ich bin bereits Kunde - Kundennummer:

|  |  |
| --- | --- |
| Ihre Rechnungsanschrift: | Ihre Lieferanschrift: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansprechpartner bei Ihnen: | | | Ihre Durchwahl / Fax-Nr.: | | | Datum: | |
| Ihr Aktenzeichen: | | | Ihre E-mail-Adresse: | | | Seite 1 von 1 | |
|  | | | | | | | |
|  | Bestell-menge | Artikel | Staffel-Nettopreise (€/je Stück), zzgl. Versand | | | | |
| Abnahme  ab 10 Stück | Abnahme  ab 5 Stück | Abnahme  ab 3 Stück | | Abnahme  1 Stück |
| 1. |  | SET FWA  (AAAA-BB) | 2.300,-- | 2.420,-- | 2.540,-- | | 2.670,-- |
| 2. |  | SET WP1  (F-AAA-B) | 2.400,-- | 2.520,-- | 2.650,-- | | 2.780,-- |
| 3. |  | SET WP2  (FF-AA) | 2.500,-- | 2.630,-- | 2.760,-- | | 2.900,-- |
| 4. |  | SET WP25/3  (XXX-A) | 3.100,-- | 3.260,-- | 3.410,-- | | 3.590,-- |
| 5. |  | Zubehör SET Adapter | 221,-- | 260,-- | 275,-- | | 290,-- |
| 6. |  | Zubehör SET Verbindung | 500,-- | 530,-- | 560,-- | | 590,-- |
| 7. |  | Einlaufgitter FwPu Korndurchlass < 8mm | 289,-- | 306,-- | 323,-- | | 340,-- |
| 8. |  | Einlaufgitter SwPu  Korndurchlass < 35mm | 213,-- | 215,-- | 238,-- | | 250,-- |
| 9. |  | Einlaufgitter-Einsatz zu SwPu, Korndurchlass < 8mm | 128,-- | 135,-- | 143,-- | | 150,-- |


Datum, Stempel, Unterschrift

Mit Ihrer Unterschrift bestellen Sie verbindlich die o.g. Artikel, akzeptieren unsere allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen und stimmen der Speicherung Ihrer Daten zur Auftragsabwicklung zu.

## Modelle & Konstruktionsdetails

### Schacht-Einlauftonne (SET)

* **Typ FWA** mit **4 x A** und **2 x B** DIN-Storz- Anschlüssen
* **Typ WP1** mit **3 x A, 1 x B** DIN-Storz- und **1 x 150 mm**

 Perrot-Anschlüssen

* **Typ WP2** mit **2 x 150 mm** Perrot- und **2 x A** DIN-Storz-

 Anschlüssen

* **Typ WP25/3**

mit **3 x 250 mm** Perrot-und **1 x A** DIN-Storz-Anschlüssen

* Darüber hinaus werden **SET-Sondermodelle** nach Kunden-

wunsch gefertigt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SET:  Typen FWA, WP1, WP2 | Außendurchmesser:  Zylinder 560 mm, Auflagering 650 mm, incl. Kupplungen ca. 800 mm,  Gewicht: ca. 50 kg  Materialien: SET-Korpus und Perrot-Anschlüsse: V2A Chrom-Nickel-Stahl, säurebeständig 18/10, WNr. 1.4305,  Storz-Kupplungen: Aluminium |  |
| Zubehör SET  Adapter | 1 x Sammelstück A **-** 2xB (AWG, DIN 14355)  2 x Übergangsstück Gr. A**-**B (LM, DIN 14343)  2 x Übergangsstück Gr. B**-**C (LM, DIN 14342) |  |
| Zubehör-SET  Verbindung | 1 x A-Schlauch 2 m lang,  1 x A-Schlauch 3 m lang,  1 x A-Schlauch 5 m lang,  mit jeweils beidseits A-Kupplung |  |
| Zubehör-SET  Einlaufgitter FwPu | 1 x Metall-Gitterplatte (V2A) für Fw-Kreiselpumpen, Korndurchlass 8 mm mit verstellbaren Abstandshaltern zum Boden-nahen Ansaugen (bis auf ca. 5 - 10 cm) |  |
| Zubehör-SET  Einlaufgitter SwPu | 1 x Metall-Gitterplatte (V2A) für Schmutzwasser-Kreiselpumpen, Korndurchlass 35 mm mit verstellbaren Abstandshaltern zum Boden-nahen Ansaugen (bis auf ca. 5 - 10 cm) |  |
| Zubehör-SET  Ergänzung für Einlaufgitter SwPu – Gitter mit Korndurchlass 8 mm | Zusatz-Metall-Gitterplatte (V2A) zum  Einlaufgitter SwPu für Fw-Kreiselpupen,  Korndurchlass 8 mm |  |

Technischen Angaben können sich durch Produktions-/Lieferprozesse verändern.

Gewährleistungsfrist: 2 Jahre (gemäß § 438 BGB)

Faszination Technik <> Faszination Technik <> Faszination Technik <> Faszination Technik